path_data:
empty:C:\Users\Manish\Desktop\ESP82666\AT_V0.60_on_ESP8266_NONOS_SDK_V1.5.2_20160203\at\512+512\user1.1024.new.2.bin;0x01000;
choosed:C:\Users\Manish\Desktop\ESP82666\ESP8266_NONOS_SDK_V1.5.2_16_01_29\esp_iot_sdk_v1.5.2\bin\blank.bin;0x7e000;
choosed:C:\Users\Manish\Desktop\ESP82666\AT_V0.60_on_ESP8266_NONOS_SDK_V1.5.2_20160203\at\noboot\eagle.flash.bin;0x00000;
choosed:C:\Users\Manish\Desktop\ESP82666\ESP8266_NONOS_SDK_V1.5.2_16_01_29\esp_iot_sdk_v1.5.2\bin\esp_init_data_default.bin;0xfc000;
choosed:C:\Users\Manish\Desktop\ESP82666\ESP8266_NONOS_SDK_V1.5.2_16_01_29\esp_iot_sdk_v1.5.2\bin\blank.bin;0xfe000;
choosed:C:\Users\Manish\Desktop\ESP82666\AT_V0.60_on_ESP8266_NONOS_SDK_V1.5.2_20160203\at\noboot\eagle.irom0text.bin;0x40000;
empty:;;
default_path:C:\Users\Manish\Desktop\ESP82666\AT_V0.60_on_ESP8266_NONOS_SDK_V1.5.2_20160203\at\noboot;
COM1:

com_port1:3
baudrate1:4
COM2:

com_port2:0
baudrate2:0
COM3:

com_port3:0
baudrate3:0
COM4:

com_port4:0
baudrate4:0
COM5:

com_port5:0
baudrate5:0
COM6:

com_port6:0
baudrate6:0
COM7:

com_port7:0
baudrate7:0
COM8:

com_port8:0
baudrate8:0
ID_BIND:

id_bind_en:0
id_bind_addr:0x

CRYSTAL:1
SPIAUTOSET:0
SPICFGDIS:0
SPISPEED:0
SPIMODE:0
FLASHSIZE:2
EFUSE_MODE:1
TARGETPOWER1:20.500000
TARGETPOWER2:19.500000
TARGETPOWER3:18.500000
TARGETPOWER4:17.000000
TARGETPOWER5:16.000000
TARGETPOWER6:14.000000
LOWPOWEREN:0
RFGAIN:0
DIGITALGAIN:0
TARGETLOWPOWER:12.000000
BACKOFFEN:0
BACKOFFVAL:0.000000
LIMITEN:0
LIMITVAL:20.500000
SETFREQEN:0
AUTOCALEN:0
FREQOFFSET:50
TOUTADC:0
TOUTVDD:1
VDD:3.3
CRYFREQ:0
RFINITMODE:0
